--- a/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
+++ b/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
@@ -1007,7 +1007,9 @@ static int __xipram do_write_oneword(str
 	int ret = 0;
 	map_word oldd;
 	int retry_cnt = 0;
-
+#ifdef CONFIG_AMAZON
+	adr ^= 2;
+#endif
 	adr += chip->start;
 
 	spin_lock(chip->mutex);
