--- a/arch/mips/include/asm/bootinfo.h
+++ b/arch/mips/include/asm/bootinfo.h
@@ -57,6 +57,12 @@
 #define	MACH_MIKROTIK_RB532	0	/* Mikrotik RouterBoard 532 	*/
 #define MACH_MIKROTIK_RB532A	1	/* Mikrotik RouterBoard 532A 	*/
 
+/*
+ * Valid machtype for group Broadcom
+ */
+#define MACH_GROUP_BRCM		23	/* Broadcom			*/
+#define MACH_BCM47XX		1	/* Broadcom BCM47xx		*/
+
 #define CL_SIZE			COMMAND_LINE_SIZE
 
 extern char *system_type;
--- a/include/linux/pci_ids.h
+++ b/include/linux/pci_ids.h
@@ -2068,6 +2068,7 @@
 #define PCI_DEVICE_ID_TIGON3_5906M	0x1713
 #define PCI_DEVICE_ID_BCM4401		0x4401
 #define PCI_DEVICE_ID_BCM4401B0		0x4402
+#define PCI_DEVICE_ID_BCM4713		0x4713
 
 #define PCI_VENDOR_ID_TOPIC		0x151f
 #define PCI_DEVICE_ID_TOPIC_TP560	0x0000
