--- a/include/asm-arm/arch-pxa/pxa-regs.h
+++ b/include/asm-arm/arch-pxa/pxa-regs.h
@@ -1316,6 +1316,7 @@
 #define GPIO77_LCD_ACBIAS	77	/* LCD AC Bias */
 #define GPIO78_nCS_2		78	/* chip select 2 */
 #define GPIO79_nCS_3		79	/* chip select 3 */
+#define GPIO79_pSKTSEL		79	/* Socket Select for Card Space (PXA27x) */
 #define GPIO80_nCS_4		80	/* chip select 4 */
 #define GPIO81_NSCLK		81	/* NSSP clock */
 #define GPIO82_NSFRM		82	/* NSSP Frame */
@@ -1324,6 +1325,7 @@
 #define GPIO85_nPCE_1		85	/* Card Enable for Card Space (PXA27x) */
 #define GPIO92_MMCDAT0		92	/* MMC DAT0 (PXA27x) */
 #define GPIO102_nPCE_1		102	/* PCMCIA (PXA27x) */
+#define GPIO105_nPCE_2		105	/* Card Enable for Card Space (PXA27x) */
 #define GPIO109_MMCDAT1		109	/* MMC DAT1 (PXA27x) */
 #define GPIO110_MMCDAT2		110	/* MMC DAT2 (PXA27x) */
 #define GPIO110_MMCCS0		110	/* MMC Chip Select 0 (PXA27x) */
@@ -1468,6 +1470,7 @@
 #define GPIO92_MMCDAT0_MD	(92 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
 #define GPIO102_nPCE_1_MD	(102 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
 #define GPIO104_pSKTSEL_MD	(104 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
+#define GPIO105_nPCE_2_MD	(105 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
 #define GPIO109_MMCDAT1_MD	(109 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
 #define GPIO110_MMCDAT2_MD	(110 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
 #define GPIO110_MMCCS0_MD	(110 | GPIO_ALT_FN_1_OUT)
