--- a/drivers/net/smc91x.h
+++ b/drivers/net/smc91x.h
@@ -55,6 +55,21 @@
 #define SMC_insw(a, r, p, l)	readsw((a) + (r), p, l)
 #define SMC_outsw(a, r, p, l)	writesw((a) + (r), p, l)
 
+#elif defined(CONFIG_ARCH_GUMSTIX)
+#define SMC_CAN_USE_8BIT	0
+#define SMC_CAN_USE_16BIT	1
+#define SMC_CAN_USE_32BIT	0
+#define SMC_NOWAIT		1
+#define SMC_USE_PXA_DMA		1
+#define SMC_IO_SHIFT		0
+#define SMC_inw(a, r)		readw((a) + (r))
+#define SMC_outw(v, a, r)	writew(v, (a) + (r))
+#define SMC_insw(a, r, p, l)	readsw((a) + (r), p, l)
+#define SMC_outsw(a, r, p, l)	writesw((a) + (r), p, l)
+#define RPC_LSA_DEFAULT		RPC_LED_100_10
+#define RPC_LSB_DEFAULT		RPC_LED_TX_RX
+
+
 #elif defined(CONFIG_REDWOOD_5) || defined(CONFIG_REDWOOD_6)
 
 /* We can only do 16-bit reads and writes in the static memory space. */
