--- a/drivers/leds/Kconfig
+++ b/drivers/leds/Kconfig
@@ -206,4 +206,8 @@ config LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON
 	  This allows LEDs to be initialised in the ON state.
 	  If unsure, say Y.
 
+config LEDS_TRIGGER_MORSE
+	tristate "LED Morse Trigger"
+	depends on LEDS_TRIGGERS
+
 endif # NEW_LEDS
--- a/drivers/leds/Makefile
+++ b/drivers/leds/Makefile
@@ -29,3 +29,4 @@ obj-$(CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER)	+= ledt
 obj-$(CONFIG_LEDS_TRIGGER_IDE_DISK)	+= ledtrig-ide-disk.o
 obj-$(CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT)	+= ledtrig-heartbeat.o
 obj-$(CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON)	+= ledtrig-default-on.o
+obj-$(CONFIG_LEDS_TRIGGER_MORSE)	+= ledtrig-morse.o
