// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0 OR MIT)

/dts-v1/;

#include "mt7981b.dtsi"

/ {
	model = "Cudy M3000 v1";
	compatible = "cudy,m3000-v1", "mediatek,mt7981";

	aliases {
		label-mac-device = &gmac0;
		led-boot = &led_status;
		led-failsafe = &led_status;
		led-running = &led_status;
		led-upgrade = &led_status;
		serial0 = &uart0;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status: internet-white {
			function = LED_FUNCTION_WAN_ONLINE;
			color = <LED_COLOR_ID_WHITE>;
			gpios = <&pio 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		internet-red {
			function = LED_FUNCTION_WAN_ONLINE;
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			gpios = <&pio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&pio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			function = LED_FUNCTION_LAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&pio 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "okay";
};

&watchdog {
	status = "okay";
};

&eth {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mdio_pins>;
	status = "okay";

	gmac0: mac@0 {
		compatible = "mediatek,eth-mac";
		reg = <0>;
		phy-mode = "2500base-x";
		phy-handle = <&rtl8221b_phy>;

		nvmem-cell-names = "mac-address";
		nvmem-cells = <&macaddr_bdinfo_de00 1>;
	};

	gmac1: mac@1 {
		compatible = "mediatek,eth-mac";
		reg = <1>;
		phy-mode = "gmii";
		phy-handle = <&int_gbe_phy>;

		nvmem-cell-names = "mac-address";
		nvmem-cells = <&macaddr_bdinfo_de00 0>;
	};
};

&mdio_bus {
	rtl8221b_phy: ethernet-phy@1 {
		compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c45";
		reg = <1>;
		reset-assert-us = <100000>;
		reset-deassert-us = <100000>;
		reset-gpios = <&pio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		interrupts = <38 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
		interrupt-parent = <&pio>;
	};
};

&spi0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&spi0_flash_pins>;
	status = "okay";

	spi_nand: spi_nand@0 {
		compatible = "spi-nand";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		reg = <0>;

		spi-max-frequency = <52000000>;
		spi-tx-bus-width = <4>;
		spi-rx-bus-width = <4>;

		mediatek,nmbm;
		mediatek,bmt-max-ratio = <1>;
		mediatek,bmt-max-reserved-blocks = <64>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "BL2";
				reg = <0x0000000 0x0100000>;
				read-only;
			};

			partition@100000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x0100000 0x0080000>;
			};

			factory: partition@180000 {
				label = "Factory";
				reg = <0x0180000 0x0200000>;
				read-only;
			};

			bdinfo: partition@380000 {
				label = "bdinfo";
				reg = <0x0380000 0x0040000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_bdinfo_de00: macaddr@de00 {
						#nvmem-cell-cells = <1>;
						compatible = "mac-base";
						reg = <0xde00 0x6>;
					};
				};
			};

			partition@3c0000 {
				label = "FIP";
				reg = <0x03c0000 0x0200000>;
				read-only;
			};

			partition@5c0000 {
				label = "ubi";
				reg = <0x05c0000 0x4000000>;
			};
		};
	};
};

&pio {
	spi0_flash_pins: spi0-pins {
		mux {
			function = "spi";
			groups = "spi0", "spi0_wp_hold";
		};

		conf-pu {
			pins = "SPI0_CS", "SPI0_HOLD", "SPI0_WP";
			drive-strength = <MTK_DRIVE_8mA>;
			bias-pull-up = <MTK_PUPD_SET_R1R0_11>;
		};

		conf-pd {
			pins = "SPI0_CLK", "SPI0_MOSI", "SPI0_MISO";
			drive-strength = <MTK_DRIVE_8mA>;
			bias-pull-down = <MTK_PUPD_SET_R1R0_11>;
		};
	};
};

&wifi {
	status = "okay";
	mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0>;
};
