--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-fastrhino-r66s.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-fastrhino-r66s.dtsi
@@ -9,6 +9,13 @@
 #include "rk3568.dtsi"
 
 / {
+	aliases {
+		led-boot = &status_led;
+		led-failsafe = &status_led;
+		led-running = &status_led;
+		led-upgrade = &status_led;
+	};
+
 	chosen: chosen {
 		stdout-path = "serial2:1500000n8";
 	};
@@ -35,7 +42,6 @@
 			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
 			function = LED_FUNCTION_STATUS;
 			gpios = <&gpio0 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
-			linux,default-trigger = "heartbeat";
 		};
 	};
 
