(footprint "QFN-29_L4.0-W4.0-P0.40-TL-BQ25792RQMR"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -1.1 -2.8 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6599aade-e261-4ab8-8b8b-15cc68510d40")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "QFN-29_L4.0-W4.0-P0.40-TL-BQ25792RQMR"
		(at 0 3.2 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c140b509-841c-444c-b8de-79c5c34ac8fa")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "90288ff5-9cf7-4f11-91b6-321c6853ebc3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3f7a6fa9-3a31-4eb9-a68a-a133d3efeed8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -2 -2.02)
		(end -1.6 -2.02)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f55524ca-94f0-4acd-aa21-ce9804d702ad")
	)
	(fp_line
		(start -2 -1.8)
		(end -2 -2)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "960a36aa-41e4-402e-8697-b2bfcaf90657")
	)
	(fp_line
		(start -2 1.97)
		(end -2 1.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8526c0b5-cd2a-47be-bab1-f1dce2f8c4d6")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 1.97)
		(end -2 1.97)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0319cbea-a76a-4dcd-8733-aee7ec62785c")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -2.02)
		(end 2 -2.02)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "53f46456-ce3d-4d9e-afa1-8fbf4a934967")
	)
	(fp_line
		(start 2 -2.02)
		(end 2 -1.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0ff195a4-6e3f-4fd2-b7ac-73dd4adaa4df")
	)
	(fp_line
		(start 2 1.8)
		(end 2 1.97)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e398322e-1008-453f-a7ab-7bfe29924feb")
	)
	(fp_line
		(start 2 1.97)
		(end 1.6 1.97)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "bf533144-a334-48af-94ac-77e9083fa407")
	)
	(fp_circle
		(center -2.3 -2)
		(end -2.26 -2)
		(stroke
			(width 0.26)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e2c3de30-af42-493d-92da-44c8b2ff05da")
	)
	(fp_rect
		(start -2.2 -2.2)
		(end 2.2 2.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fc8e23fe-87c2-4ba4-a56a-e23cc2e1a5b1")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "01ce11ae-6357-4152-b2c7-4bdde2470eb9")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.35 -1.6)
		(size 0.2 0.7)
		(drill
			(offset 0 -0.25)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "ba3a59db-39cd-4e75-8ec1-12bd995b561b")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.35 -1.6 90)
		(size 0.2 0.95)
		(drill
			(offset 0 -0.375)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "01b62e0c-048d-4385-bb7e-7c5de008d950")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.9 -1.2)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "51ff94ae-67d5-4713-83e3-1616ff0e75eb")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.9 -0.8)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "75a543dc-b49a-4a4f-8a8a-6b381d106769")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -1.9 -0.4)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "070ac279-c3bf-4291-9ae2-986d5341f318")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -1.9 0)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "062e8738-fe6c-449a-9e75-a7caa7b35934")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -1.9 0.4)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "7541255c-870c-4419-a89c-b38367322359")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -1.9 0.8)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "78187563-72a7-4a5f-a66c-a1da603d464a")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -1.9 1.2)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "bbbd0b7c-4706-4384-b242-7d362487711a")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -1.4 1.6 180)
		(size 0.2 0.7)
		(drill
			(offset 0 -0.25)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "12df419d-ee54-4c01-8487-3a1ea5efe1be")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -1.4 1.6 90)
		(size 0.2 0.9)
		(drill
			(offset 0 -0.35)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "81f4aaa1-d58c-46f4-952a-971b27422c17")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -1 1.9)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "6f2540b1-2c03-4620-bd30-c4334c90116e")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -0.6 1.9)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "5fa4f42a-f380-429e-837d-a3b787b82d79")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -0.2 1.9)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "678cd046-c882-402b-96b0-5b440ecf0d0e")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 0.2 1.9)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "7fb2a85e-c298-4a70-9ead-7921c8d436c2")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 0.6 1.9)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "cbbae3c6-7280-4523-91ef-fa875f02612d")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 1 1.9)
		(size 0.2 0.6)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "ebca0186-36e9-4dd0-ab63-bf622246cb83")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 1.4 1.6 180)
		(size 0.2 0.7)
		(drill
			(offset 0 -0.25)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "c0f77ae7-2244-453d-af17-a76790ad34e3")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 1.4 1.6 270)
		(size 0.2 0.9)
		(drill
			(offset 0 -0.35)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "aef4c759-12b8-4960-9733-e106e9d35ad9")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 1.85 1.2)
		(size 0.7 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "ab71ef63-3ab6-4abb-94e9-975269fd4309")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 1.875 0.8)
		(size 0.65 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "b18382b7-f5ad-417d-917f-35ecc910d919")
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 1.8625 0.4)
		(size 0.68 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "6cbf90c5-3ad9-489a-888a-7546142f48cf")
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 1.9 0)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "8f0c4ccd-e618-4cc3-94a3-157feab8f387")
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 1.9 -0.4)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "4b789dea-abf8-4395-9ed7-95c7b82357fb")
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 1.9 -0.8)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "e4017287-9459-429f-abdb-fcddfb80e267")
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 1.9 -1.2)
		(size 0.6 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "0643f254-7f26-4e26-8daa-5c9d63153e8b")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 1.35 -1.6)
		(size 0.2 0.7)
		(drill
			(offset 0 -0.25)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "f6445e30-69d7-445e-9eda-81b5cc58e5a7")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 1.35 -1.6 270)
		(size 0.2 0.95)
		(drill
			(offset 0 -0.375)
		)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "ccef8ac6-0b40-4eec-8440-85306fd1ece9")
	)
	(pad "25" smd roundrect
		(at 0.9 -1.7)
		(size 0.22 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.2272727273)
		(uuid "d3275a0a-6a2b-4d35-8a22-49854e02a924")
	)
	(pad "26" smd roundrect
		(at 0.45 -1.7)
		(size 0.22 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.2272727273)
		(uuid "0b92c444-d36a-4797-8e58-c273c4a27f20")
	)
	(pad "27" smd roundrect
		(at 0 -1.7)
		(size 0.22 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.2272727273)
		(uuid "9eac8c92-637b-46af-bbe0-6ca3e2e3ebe6")
	)
	(pad "28" smd roundrect
		(at -0.45 -1.7)
		(size 0.22 1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.2272727273)
		(uuid "b154beb7-3216-4f1c-92b7-02a92eeaf9f6")
	)
	(pad "29" smd roundrect
		(at -0.9 -1.725)
		(size 0.22 0.95)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.2272727273)
		(uuid "5344e602-4be2-4a71-9cd3-b52d6cf18599")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/parts/parts.3dshapes/QFN-29_L4.0-W4.0-P0.40-TL-BQ25792RQMR.wrl"
		(offset
			(xyz 0 -0.01 -0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
