
config ieee1905 'ieee1905'
	option enabled '1'
	option extension '1'
	list extmodule 'map'
	option registrar '2 5'
	option macaddress '02:22:07:AB:9F:80'

config ap
	option band '2'
	option ssid 'TestSSID.2'
	option encryption 'psk2'
	option key '5555500000'

config ap
	option band '5'
	option ssid 'TestSSID.5'
	option encryption 'psk2'
	option key '2222200000'

config al-iface
	option enabled '1'
	option ifname 'br-lan'
	option type 'bridge'

