{
	"accesspoints": [
		{
			"ssid": "iopsysWrt-0022076D53B6",
			"bssid": "00:22:07:6d:53:bd",
			"channel": 36,
			"bandwidth": 80,
			"encryption": "WPA2PSK",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "5GHz",
			"rssi": -21,
			"standard": "802.11n/ac",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 5,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "piva-amin",
			"bssid": "e8:2c:6d:a5:17:9a",
			"channel": 36,
			"bandwidth": 80,
			"encryption": "WPA2PSK+FT",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "5GHz",
			"rssi": -84,
			"standard": "802.11n/ac",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 3,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "iopsysWrt-002207AB9F80",
			"bssid": "00:22:07:aa:91:88",
			"channel": 36,
			"bandwidth": 80,
			"encryption": "WPA2PSK",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "5GHz",
			"rssi": -77,
			"standard": "802.11n/ac",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 3,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "IOPSYS_WLAN_5",
			"bssid": "50:4e:dc:4a:c7:50",
			"channel": 52,
			"bandwidth": 80,
			"encryption": "WPAPSK/WPA2PSK",
			"ciphers": "TKIP/CCMP",
			"band": "5GHz",
			"rssi": -71,
			"standard": "802.11n/ac",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 0,
			"load_available": 0
		}
	]
}
