
config netmode 'global'
	option enabled '0'
	option mode 'routed-pppoe'

config supported_modes 'mode_1'
	option name 'routed-dhcp'
	option description 'WAN with DHCP proto (Layer 3)'

config supported_modes 'mode_2'
	option name 'routed-pppoe'
	option description 'WAN with PPPoE (Layer 3)'

config supported_args 'mode_2_supprted_args_1'
	option name 'username'
	option description 'PPPoE username'
	option required '1'
	option type 'string'
	option dm_parent 'mode_2'

config supported_args 'mode_2_supprted_args_2'
	option name 'password'
	option description 'PPPoE password'
	option required '1'
	option type 'string'
	option dm_parent 'mode_2'

