{
	"line": [
		{
			"id": 1,
			"status": "down",
			"upstream": true,
			"firmware_version": "A2pvfbH046w.d27l2",
			"link_status": "no_signal",
			"current_profile": "unknown",
			"power_management_state": "l3",
			"max_bit_rate": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"allowed_profiles": [
				
			],
			"success_failure_cause": 0,
			"upbokler": 0,
			"last_transmitted_signal": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"upbokle": 0,
			"line_number": 1,
			"noise_margin": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"attenuation": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"power": {
				"us": -512,
				"ds": 0
			},
			"snrm_rmc": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"bits_rmc_ps_ds": [
				
			],
			"bits_rmc_ps_us": [
				
			],
			"fext_to_cancel_enable": {
				"us": false,
				"ds": false
			},
			"etr": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"att_etr": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			},
			"min_eftr": {
				"us": 0,
				"ds": 0
			}
		}
	]
}

