
config globals globals
	option test1_enable '1'
	option test2_enable '1'

config wifi-device 'test1'
	option type 'mac80211'
	option channel '36'
	option hwmode '11a'
	option country 'DE'
	option htmode 'HE80'
	option apsta '0'
	option phy 'phy0'

config wifi-iface 'no_mp_test1'
	option device 'test1'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option ifname 'test1_0'
	option encryption 'psk2'
	option key '533b31744130c8'
	option wps_pushbutton '1'
	option ieee80211k '1'
	option ieee80211v '1'
	option bss_transition '1'
	option ssid 'NON-MULTI-AP-TEST'

config wifi-iface 'default_test1'
	option device 'test1'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option ifname 'test1_1'
	option ssid 'MAP-44D43771B810-BH-5GHz'
	option encryption 'psk2'
	option key '4fhQeJxA3ywRqYaT'
	option wps_pushbutton '1'
	option ieee80211k '1'
	option ieee80211v '1'
	option bss_transition '1'
	option multi_ap '3'

config wifi-device 'test2'
	option type 'mac80211'
	option channel '11'
	option hwmode '11g'
	option country 'DE'
	option htmode 'HE20'
	option apsta '0'
	option phy 'phy1'

config wifi-iface 'default_test2'
	option device 'test2'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option ifname 'test2_0'
	option ssid 'iopsysWrt-44D43771B810'
	option encryption 'psk2'
	option key 'MPUEO3L7WHJ45P'
	option wps_pushbutton '1'
	option ieee80211k '1'
	option ieee80211v '1'
	option bss_transition '1'
	option multi_ap '2'
