config dsl-line 'line'
	list mode 'gdmt'
	list mode 'glite'
	list mode 't1413'
	list mode 'adsl2'
	list mode 'adsl2p'
	list mode 'annexl'
	list mode 'annexm'
	list mode 'vdsl2'
	list profile '8a'
	list profile '8b'
	list profile '8c'
	list profile '8d'
	list profile '12a'
	list profile '12b'
	list profile '17a'
	list profile '30a'
	list profile '35b'
	list profile '35b'
	list profile '35b'
	list profile '35b'
	list profile '35b'
	list profile '35b'
	option bitswap '1'
	option sra '1'
	option us0 '1'
	option sesdrop '0'
	option sos '0'
	option phyReXmtUs '0'
	option phyReXmtDs '1'

config atm-device 'atm0'
	option name 'ATM'
	option vpi '8'
	option vci '35'
	option device 'atm0'
	option link_type 'eoa'
	option encapsulation 'llc'
	option qos_class 'ubr'

config ptm-device 'ptm0'
	option name 'PTM'
	option device 'ptm0'
	option priority '1'
	option portid '1'
