config controller 'controller'
        option enabled '1'
        option registrar '2 5'
        option debug '0'
        option enable_sta_steer '0'
        option enable_bsta_steer '0'
        option use_bcn_metrics '0'
        option use_usta_metrics '0'
        option primary_vid '1'
        option primary_pcp '0'

config ap
        option band '2'
        option ssid 'iopsysWrt-44D43771B810'
        option encryption 'sae-mixed'
        option key 'PCTQ44TNVKK5NU'
        option vid '1'
        option type 'fronthaul'

config ap
        option band '5'
        option ssid 'iopsysWrt-44D43771B810'
        option encryption 'sae-mixed'
        option key 'PCTQ44TNVKK5NU'
        option vid '1'
        option type 'fronthaul'

config ap
        option band '2'
        option ssid 'MAP-44D43771B810-BH-5GHz'
        option encryption 'sae'
        option type 'backhaul'
        option vid '1'
        option key '029be741b7ff7b4caf9b1b3c48c56030fed877c22f5031bc9cf0132d1672c2c'

config ap
        option band '5'
        option ssid 'MAP-44D43771B810-BH-5GHz'
        option encryption 'sae'
        option type 'backhaul'
        option vid '1'
        option key '029be741b7ff7b4caf9b1b3c48c56030fed877c22f5031bc9cf0132d1672c2c'

config node
        option agent_id '46:d4:37:71:b4:10'
        option primary_vid '55'
        option primary_pcp '16'
        list steer_exclude '00:aa:bb:cc:dd:ee'
        list steer_exclude_btm '00:aa:bb:cc:dd:ee'

config radio
        option agent_id '46:d4:37:71:b4:10'
        option macaddr '44:d4:37:71:b4:1f'
        option band '5'

config radio
        option agent_id '46:d4:37:71:b4:10'
        option macaddr '44:d4:37:71:b4:1e'
        option band '2'
