{
	"accesspoints": [
		{
			"ssid": "ooredoo_5CAE00",
			"bssid": "86:aa:9c:5c:ae:00",
			"channel": 1,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPAPSK/WPA2PSK",
			"ciphers": "TKIP/CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -70,
			"standard": "802.11b/g/n",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 8,
			"load_available": 31250
		},
		{
			"ssid": "IOPSYS_WLAN",
			"bssid": "74:da:da:7a:29:59",
			"channel": 6,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPA2PSK",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -54,
			"standard": "802.11b/g/n",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 0,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "amin_piva",
			"bssid": "e8:2c:6d:00:02:d4",
			"channel": 6,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPA2PSK",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -50,
			"standard": "802.11b/g/n",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 12,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "piva-amin",
			"bssid": "e8:2c:6d:a5:17:94",
			"channel": 6,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPA2PSK+FT",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -73,
			"standard": "802.11b/g",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 20,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "IOPSYS_WLAN_2.4",
			"bssid": "50:4e:dc:4a:c7:54",
			"channel": 11,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPAPSK/WPA2PSK",
			"ciphers": "TKIP/CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -68,
			"standard": "802.11b/g/n",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 0,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "iopsysWrt-0022076D53B6",
			"bssid": "00:22:07:6d:53:bc",
			"channel": 11,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPA2PSK",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -15,
			"standard": "802.11b/g/n",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 13,
			"load_available": 0
		},
		{
			"ssid": "iopsys-5399",
			"bssid": "00:22:07:2c:53:98",
			"channel": 11,
			"bandwidth": 20,
			"encryption": "WPA2PSK",
			"ciphers": "CCMP",
			"band": "2.4GHz",
			"rssi": -24,
			"standard": "802.11b/g/n",
			"load_stas": 0,
			"load_utilization": 22,
			"load_available": 0
		}
	]
}
