{
	"status": "down",
	"upstream": true,
	"firmware_version": "A2pvfbH045q.d27l_rc4",
	"link_status": "no_signal",
	"xtse_used": [
		"00",
		"00",
		"00",
		"00",
		"00",
		"00",
		"00",
		"00"
	],
	"current_profile": "unknown",
	"power_management_state": "l3",
	"max_bit_rate": {
		"us": 0,
		"ds": 0
	},
	"line_encoding": "dmt",
	"xtse": [
		"0d",
		"03",
		"0c",
		"00",
		"c0",
		"03",
		"0c",
		"01"
	],
	"standards_supported": [
		"t1413",
		"gdmt_annexa",
		"glite",
		"adsl2_annexa",
		"adsl2_annexm",
		"adsl2p_annexa",
		"adsl2p_annexm",
		"vdsl2_annexa"
	],
	"allowed_profiles": [
		"8a",
		"8b",
		"8c",
		"8d",
		"12a",
		"12b",
		"17a",
		"30a"
	],
	"success_failure_cause": 0,
	"upbokler_pb": [
		
	],
	"rxthrsh_ds": [
		0
	],
	"act_ra_mode": {
		"us": 1,
		"ds": 1
	},
	"snr_mroc_us": 0,
	"last_state_transmitted": {
		"us": 0,
		"ds": 0
	},
	"us0_mask": 8323072,
	"trellis": {
		"us": 0,
		"ds": 0
	},
	"act_snr_mode": {
		"us": 0,
		"ds": 0
	},
	"line_number": 1,
	"noise_margin": {
		"us": 0,
		"ds": 0
	},
	"snr_mpb_us": [
		0,
		0,
		0,
		0
	],
	"snr_mpb_ds": [
		0,
		0,
		0,
		0
	],
	"attenuation": {
		"us": 0,
		"ds": 0
	},
	"power": {
		"us": -512,
		"ds": 0
	},
	"xtur_vendor": "00000000",
	"xtur_country": "0000",
	"xtur_ansi_std": 0,
	"xtur_ansi_rev": 0,
	"xtuc_vendor": "00000000",
	"xtuc_country": "0000",
	"xtuc_ansi_std": 0,
	"xtuc_ansi_rev": 0
}
