if [ "$STATUS" == "up" ]; then
	ubus call led.dsl set '{"state":"ok"}'
elif [ "$STATUS" == "down" ]; then
	ubus call led.dsl set '{"state":"off"}'
elif [ "$STATUS" == "training" ]; then
	ubus call led.dsl set '{"state":"alert"}'
fi
