config ieee1905 'ieee1905'
	option enabled '1'
	option extension '1'
	list extmodule 'map'
	list extmodule 'topology'
	option registrar '2 5 6'
	list exclude_tagging '/eth.*'
#	option macaddress '0a:1b:2c:3d:4e:50'

config al-iface
	option enabled '1'
	list ifname 'br-lan'
	list ifname '/eth.*'
	list ifname '/wl.*'
	list ifname '/ra.*'
	list ifname '/wds.*'

# ap sections are auto-generated/overwritten during onboarding
#
config ap
	option band '2'
	option ssid 'IOWRT-2.4GHz'
	option encryption 'sae-mixed'
	option key '1234567890'

config ap
	option band '5'
	option ssid 'IOWRT-5GHz'
	option encryption 'sae-mixed'
	option key '1234567890'

config ap
	option band '6'
	option ssid 'IOWRT-6GHz'
	option encryption 'sae-mixed'
	option key '1234567890'

