--- a/drivers/net/r8169.c
+++ b/drivers/net/r8169.c
@@ -494,7 +494,7 @@ static int rtl8169_poll(struct net_devic
 #endif
 
 static const u16 rtl8169_intr_mask =
-	SYSErr | LinkChg | RxOverflow | RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxErr | RxOK;
+	LinkChg | RxOverflow | RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxErr | RxOK;
 static const u16 rtl8169_napi_event =
 	RxOK | RxOverflow | RxFIFOOver | TxOK | TxErr;
 static const unsigned int rtl8169_rx_config =
@@ -2652,10 +2652,12 @@ rtl8169_interrupt(int irq, void *dev_ins
 		if (!(status & rtl8169_intr_mask))
 			break;
 
+#if 0
 		if (unlikely(status & SYSErr)) {
 			rtl8169_pcierr_interrupt(dev);
 			break;
 		}
+#endif
 
 		if (status & LinkChg)
 			rtl8169_check_link_status(dev, tp, ioaddr);
