--- a/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
+++ b/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
@@ -364,8 +364,9 @@ struct mtd_info *cfi_cmdset_0002(struct 
 			return NULL;
 		}
 
-		if (extp->MajorVersion != '1' ||
-		    (extp->MinorVersion < '0' || extp->MinorVersion > '4')) {
+		if ((extp->MajorVersion != '0' && extp->MinorVersion != '0') &&
+		    (extp->MajorVersion != '1' ||
+		    (extp->MinorVersion < '0' || extp->MinorVersion > '4'))) {
 		        if (cfi->mfr == MANUFACTURER_SAMSUNG &&
 			    (extp->MajorVersion == '3' && extp->MinorVersion == '3')) {
 			    printk(KERN_NOTICE "  Newer Samsung flash detected, "
