--- a/drivers/net/r8169.c
+++ b/drivers/net/r8169.c
@@ -1890,7 +1890,7 @@ static const struct rtl_cfg_info {
 		.hw_start	= rtl_hw_start_8169,
 		.region		= 1,
 		.align		= 0,
-		.intr_event	= SYSErr | LinkChg | RxOverflow |
+		.intr_event	= LinkChg | RxOverflow |
 				  RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxErr,
 		.napi_event	= RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxOverflow,
 		.features	= RTL_FEATURE_GMII
@@ -1899,7 +1899,7 @@ static const struct rtl_cfg_info {
 		.hw_start	= rtl_hw_start_8168,
 		.region		= 2,
 		.align		= 8,
-		.intr_event	= SYSErr | LinkChg | RxOverflow |
+		.intr_event	= LinkChg | RxOverflow |
 				  TxErr | TxOK | RxOK | RxErr,
 		.napi_event	= TxErr | TxOK | RxOK | RxOverflow,
 		.features	= RTL_FEATURE_GMII | RTL_FEATURE_MSI
@@ -1908,7 +1908,7 @@ static const struct rtl_cfg_info {
 		.hw_start	= rtl_hw_start_8101,
 		.region		= 2,
 		.align		= 8,
-		.intr_event	= SYSErr | LinkChg | RxOverflow | PCSTimeout |
+		.intr_event	= LinkChg | RxOverflow | PCSTimeout |
 				  RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxErr,
 		.napi_event	= RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxOverflow,
 		.features	= RTL_FEATURE_MSI
@@ -3582,10 +3582,12 @@ static irqreturn_t rtl8169_interrupt(int
 		goto out;
 	}
 
+#if 0
 	if (unlikely(status & SYSErr)) {
 		rtl8169_pcierr_interrupt(dev);
 		goto out;
 	}
+#endif
 
 	if (status & LinkChg)
 		rtl8169_check_link_status(dev, tp, ioaddr);
