--- a/drivers/net/Kconfig
+++ b/drivers/net/Kconfig
@@ -2039,6 +2039,8 @@ config ACENIC_OMIT_TIGON_I
 
 	  The safe and default value for this is N.
 
+source drivers/net/ag71xx/Kconfig
+
 config DL2K
 	tristate "DL2000/TC902x-based Gigabit Ethernet support"
 	depends on PCI
--- a/drivers/net/Makefile
+++ b/drivers/net/Makefile
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Makefile for the Linux network (ethercard) device drivers.
 #
 
+obj-$(CONFIG_AG71XX) += ag71xx/
 obj-$(CONFIG_E1000) += e1000/
 obj-$(CONFIG_E1000E) += e1000e/
 obj-$(CONFIG_IBM_NEW_EMAC) += ibm_newemac/
