--- a/drivers/usb/host/ohci-ssb.c
+++ b/drivers/usb/host/ohci-ssb.c
@@ -159,6 +159,11 @@ static int ssb_ohci_attach(struct ssb_de
 	else
 		ssb_device_enable(dev, 0);
 
+ /*
+  * Set dma mask - 32 bit mask is just an assumption
+  */
+ if (ssb_dma_set_mask(dev, DMA_32BIT_MASK))
+   return -EOPNOTSUPP;
 
 	hcd = usb_create_hcd(&ssb_ohci_hc_driver, dev->dev,
 			dev_name(dev->dev));
