--- a/drivers/net/wireless/ath9k/main.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath9k/main.c
@@ -1031,6 +1031,9 @@ static void ath_unregister_led(struct at
 
 static void ath_deinit_leds(struct ath_softc *sc)
 {
+	if (AR_SREV_9100(sc->sc_ah))
+		return;
+
 	cancel_delayed_work_sync(&sc->ath_led_blink_work);
 	ath_unregister_led(&sc->assoc_led);
 	sc->sc_flags &= ~SC_OP_LED_ASSOCIATED;
@@ -1045,6 +1048,9 @@ static void ath_init_leds(struct ath_sof
 	char *trigger;
 	int ret;
 
+	if (AR_SREV_9100(sc->sc_ah))
+		return;
+
 	/* Configure gpio 1 for output */
 	ath9k_hw_cfg_output(sc->sc_ah, ATH_LED_PIN,
 			    AR_GPIO_OUTPUT_MUX_AS_OUTPUT);
