// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/leds/common.h>

#include "mt7620a_zbtlink_zbt-we1026.dtsi"

/ {
	compatible = "zbtlink,zbt-we1026-5g", "zbtlink,zbt-we1026",
		"ralink,mt7620a-soc";

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			function = LED_FUNCTION_LAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			function = LED_FUNCTION_USB;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio2 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wifi {
			label = "green:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	watchdog {
		compatible = "linux,wdt-gpio";
		gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		hw_algo = "toggle";
		hw_margin_ms = <20000>;
		always-running;
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_8000>;
		nvmem-cell-names = "eeprom";
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};
