// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

#include "rtl838x.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	compatible = "realtek,rtl838x-soc";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	keys {
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pinmux_disable_sys_led>;

		compatible = "gpio-keys";

		mode {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-restart {
		compatible = "gpio-restart";
		gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		open-source;
	};
};

&mdio_aux {
	status = "okay";

	gpio1: expander@31 {
		compatible = "realtek,rtl8231";
		reg = <31>;

		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-ranges = <&gpio1 0 0 37>;

		led-controller {
			compatible = "realtek,rtl8231-leds";
			status = "disabled";
		};
	};
};

&mdio_bus0 {
	INTERNAL_PHY(8)
	INTERNAL_PHY(9)
	INTERNAL_PHY(10)
	INTERNAL_PHY(11)
	INTERNAL_PHY(12)
	INTERNAL_PHY(13)
	INTERNAL_PHY(14)
	INTERNAL_PHY(15)
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0000000 0x00e0000>;
				read-only;
			};

			partition@e0000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x00e0000 0x0010000>;
			};

			partition@f0000 {
				label = "u-boot-env2";
				reg = <0x00f0000 0x0010000>;
			};

			partition@100000 {
				label = "jffs";
				reg = <0x0100000 0x0100000>;
				read-only;
			};

			partition@200000 {
				label = "jffs2";
				reg = <0x0200000 0x0100000>;
				read-only;
			};

			firmware: partition@300000 {
				label = "firmware";
				compatible = "openwrt,uimage", "denx,uimage";
				reg = <0x0300000 0x0e80000>;
			};

			partition@1180000 {
				label = "runtime2";
				reg = <0x1180000 0x0e80000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&switch0 {
	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		SWITCH_PORT(8, 1, internal)
		SWITCH_PORT(9, 2, internal)
		SWITCH_PORT(10, 3, internal)
		SWITCH_PORT(11, 4, internal)
		SWITCH_PORT(12, 5, internal)
		SWITCH_PORT(13, 6, internal)
		SWITCH_PORT(14, 7, internal)
		SWITCH_PORT(15, 8, internal)

		port@28 {
			ethernet = <&ethernet0>;
			reg = <28>;
			phy-mode = "internal";
			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};
	};
};
