--- a/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-rfb1.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-rfb1.dts
@@ -599,7 +599,7 @@
 				reg = <0x140000 0x0080000>;
 			};
 
-			partition@1c0000 {
+			factory: partition@1c0000 {
 				label = "Factory";
 				reg = <0x1c0000 0x0100000>;
 			};
@@ -660,5 +660,6 @@
 &wmac {
 	pinctrl-names = "default";
 	pinctrl-0 = <&wmac_pins>;
+	mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
 	status = "okay";
 };
