Index: linux-2.6.32.7/drivers/net/ar231x.c
===================================================================
--- linux-2.6.32.7.orig/drivers/net/ar231x.c	2010-02-03 17:00:35.874430230 +0100
+++ linux-2.6.32.7/drivers/net/ar231x.c	2010-02-03 17:02:28.998430523 +0100
@@ -735,6 +735,7 @@
 	for (i = 0; i < nr_bufs; i++) {
 		struct sk_buff *skb;
 		ar231x_descr_t *rd;
+		int offset = RX_OFFSET;
 
 		if (sp->rx_skb[idx])
 			break;
@@ -750,7 +751,9 @@
 		 * Make sure IP header starts on a fresh cache line.
 		 */
 		skb->dev = dev;
-		skb_reserve(skb, RX_OFFSET);
+		if (sp->phy_dev)
+			offset += sp->phy_dev->pkt_align;
+		skb_reserve(skb, offset);
 		sp->rx_skb[idx] = skb;
 
 		rd = (ar231x_descr_t *) & sp->rx_ring[idx];
@@ -824,20 +827,23 @@
 			/* alloc new buffer. */
 			skb_new = netdev_alloc_skb(dev, AR2313_BUFSIZE + RX_OFFSET);
 			if (skb_new != NULL) {
+				int offset;
 
 				skb = sp->rx_skb[idx];
 				/* set skb */
 				skb_put(skb,
 						((status >> DMA_RX_LEN_SHIFT) & 0x3fff) - CRC_LEN);
-
 				dev->stats.rx_bytes += skb->len;
-				skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
-				/* pass the packet to upper layers */
-				netif_rx(skb);
 
+				/* pass the packet to upper layers */
+				sp->rx(skb);
 				skb_new->dev = dev;
+
 				/* 16 bit align */
-				skb_reserve(skb_new, RX_OFFSET);
+				offset = RX_OFFSET;
+				if (sp->phy_dev)
+					offset += sp->phy_dev->pkt_align;
+				skb_reserve(skb_new, offset);
 				/* reset descriptor's curr_addr */
 				rxdesc->addr = virt_to_phys(skb_new->data);
 
@@ -1239,6 +1245,8 @@
 		return PTR_ERR(phydev);
 	}
 
+	sp->rx = phydev->netif_rx;
+
 	/* mask with MAC supported features */
 	phydev->supported &= (SUPPORTED_10baseT_Half
 		| SUPPORTED_10baseT_Full
Index: linux-2.6.32.7/drivers/net/ar231x.h
===================================================================
--- linux-2.6.32.7.orig/drivers/net/ar231x.h	2010-02-03 17:00:35.874430230 +0100
+++ linux-2.6.32.7/drivers/net/ar231x.h	2010-02-03 17:02:28.998430523 +0100
@@ -221,6 +221,8 @@
  */
 struct ar231x_private {
 	struct net_device *dev;
+	int (*rx)(struct sk_buff *skb);
+
 	int version;
 	u32 mb[2];
 
