--- a/config.mk
+++ b/config.mk
@@ -296,10 +296,10 @@ endif
 CONFIG_MWL8K=m
 
 # Ethernet drivers go here
-CONFIG_ATL1=m
-CONFIG_ATL2=m
-CONFIG_ATL1E=m
-CONFIG_ATL1C=m
+# CONFIG_ATL1=m
+# CONFIG_ATL2=m
+# CONFIG_ATL1E=m
+# CONFIG_ATL1C=m
 
 endif
 ## end of PCI
@@ -338,10 +338,10 @@ CONFIG_USB_NET_COMPAT_RNDIS_HOST=n
 CONFIG_USB_NET_COMPAT_RNDIS_WLAN=n
 CONFIG_USB_NET_COMPAT_CDCETHER=n
 else
-CONFIG_USB_COMPAT_USBNET=m
-CONFIG_USB_NET_COMPAT_RNDIS_HOST=m
-CONFIG_USB_NET_COMPAT_RNDIS_WLAN=m
-CONFIG_USB_NET_COMPAT_CDCETHER=m
+# CONFIG_USB_COMPAT_USBNET=m
+# CONFIG_USB_NET_COMPAT_RNDIS_HOST=m
+# CONFIG_USB_NET_COMPAT_RNDIS_WLAN=m
+# CONFIG_USB_NET_COMPAT_CDCETHER=m
 endif
 
 
