--- a/drivers/net/phy/swconfig.c
+++ b/drivers/net/phy/swconfig.c
@@ -335,7 +335,7 @@ swconfig_send_multipart(struct swconfig_
 			if (cb->close(cb, arg) < 0)
 				goto error;
 		}
-		err = genlmsg_unicast(cb->msg, info->snd_pid);
+		err = genlmsg_reply(cb->msg, info);
 		cb->msg = NULL;
 		if (err < 0)
 			goto error;
@@ -419,7 +419,7 @@ swconfig_list_attrs(struct sk_buff *skb,
 	if (!cb.msg)
 		return 0;
 
-	return genlmsg_unicast(cb.msg, info->snd_pid);
+	return genlmsg_reply(cb.msg, info);
 
 error:
 	if (cb.msg)
@@ -728,7 +728,7 @@ swconfig_get_attr(struct sk_buff *skb, s
 		goto nla_put_failure;
 
 	swconfig_put_dev(dev);
-	return genlmsg_unicast(msg, info->snd_pid);
+	return genlmsg_reply(msg, info);
 
 nla_put_failure:
 	if (msg)
