--- a/drivers/ata/Makefile
+++ b/drivers/ata/Makefile
@@ -72,6 +72,7 @@ obj-$(CONFIG_PATA_BF54X)	+= pata_bf54x.o
 obj-$(CONFIG_PATA_PLATFORM)	+= pata_platform.o
 obj-$(CONFIG_PATA_OF_PLATFORM)	+= pata_of_platform.o
 obj-$(CONFIG_PATA_ICSIDE)	+= pata_icside.o
+obj-$(CONFIG_PATA_RB153_CF)	+= pata_rb153_cf.o
 # Should be last but two libata driver
 obj-$(CONFIG_PATA_ACPI)		+= pata_acpi.o
 # Should be last but one libata driver
--- a/drivers/ata/Kconfig
+++ b/drivers/ata/Kconfig
@@ -568,6 +568,15 @@ config PATA_RADISYS
 
 	  If unsure, say N.
 
+config PATA_RB153_CF
+	tristate "RouterBOARD 153 Compact Flash support"
+	depends on ADM5120_MACH_RB_153
+	help
+	  This option enables support for a Compact Flash connected on
+	  the RouterBOARD 153.
+
+	  If unsure, say N.
+
 config PATA_RB532
 	tristate "RouterBoard 532 PATA CompactFlash support"
 	depends on MIKROTIK_RB532
