(footprint "SLO0520H1R0MTT"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -1.6 -3.1 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "41c7a22f-195d-4286-9376-e35a5beeab80")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "IND-SMD_L5.4-W5.1"
		(at 0 4 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6452beba-b4e8-408b-8ad2-7a40e8095d51")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6e2b042f-763d-49d7-b25b-64524ec8b839")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "18c8fb2f-6b5a-46e5-92ba-50a0f2c77068")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -2.7 -2.6)
		(end -2.7 -1.48)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "365a8472-28f6-468c-92ce-632a363ea605")
	)
	(fp_line
		(start -2.7 -2.6)
		(end 2.7 -2.6)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "23280908-433e-4121-9392-af6302b0616d")
	)
	(fp_line
		(start -2.7 1.48)
		(end -2.7 2.6)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d3b5b7c3-6d6e-4c2c-bcaa-c91601929fe4")
	)
	(fp_line
		(start -2.7 2.6)
		(end 2.7 2.6)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c0954084-ff72-448b-8a6a-6d8671163165")
	)
	(fp_line
		(start 2.7 -2.6)
		(end 2.7 -1.48)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4e6d9180-4936-44da-ac3d-036401c0c417")
	)
	(fp_line
		(start 2.7 1.48)
		(end 2.7 2.6)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "343e5950-04fa-4f1e-88ac-541dfb3f2733")
	)
	(fp_rect
		(start -3 -2.7)
		(end 3 2.7)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7c58817f-924c-4929-ba1b-710ddd679fd7")
	)
	(fp_circle
		(center -2.7 2.6)
		(end -2.67 2.6)
		(stroke
			(width 0.06)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9fdfa3db-7dc6-479e-8bf3-4786c3dfe67e")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6bd7b1fc-cb8f-4bd1-a2a6-2c6de7f5aa13")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -2.4 0)
		(size 1.25 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "ed8eccd9-c6c5-4dcd-9c1d-5d23e4b5f353")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 2.4 0)
		(size 1.25 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "7e6633d2-1ff1-4c50-9cc2-7cfca8d7f459")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${KIPRJMOD}/parts/parts.3dshapes/SLO0520H1R0MTT.wrl"
		(offset
			(xyz 0 -0 -0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
