config acs 'acs'
	option userid '' #$OUI-$SER
	option passwd ''
	option periodic_inform_enable 'true'
	option periodic_inform_interval '1800'
	option periodic_inform_time '0001-01-01T00:00:00Z'
	option dhcp_discovery 'enable'
	#option ssl_capath "/etc/icwmpd/ca.pem"
	# compression possible configs: GZIP, Deflate, Disabled
	option compression 'Disabled'
	#­ possible configs interval :[1:65535]
	option retry_min_wait_interval '5'
	#­ possible configs interval :[1000:65535]
	option retry_interval_multiplier '2000'
	option skip_dhcp_boot_options '0'
	option insecure_enable '0'
	option get_rpc_methods '0'

config cpe 'cpe'
	option enable '1'
	option default_wan_interface 'wan'
	option default_lan_interface 'lan'
	#option client_cert_path '/etc/icwmpd/client.pem'
	#option client_key_path '/etc/icwmpd/client.key'
	option log_to_console 'disable'
	option log_to_file 'disable'
	# log_severity possible configs: EMERG, ALERT, CRITIC ,ERROR, WARNING, NOTICE, INFO, DEBUG
	option log_severity 'WARNING'
	option log_file_name '/var/log/icwmpd.log'
	option log_max_size '102400'
	option bind_retries '5'
	option userid '' #$OUI-$SER
	option passwd ''
	option provisioning_code ''
	option amd_version '5'
	# compression possible configs: InstanceNumber, InstanceAlias
	option instance_mode 'InstanceNumber'
	option session_timeout '300'
	option notification '1'
	option exec_download '0'
	option periodic_notify_enable '1'
	option periodic_notify_interval '10'
	option incoming_rule 'Port_Only'
	option active_notif_throttle '0'
	#option KeepConfig '1'
	#option KeepOpConf '1'
	#option ConfigScope 'UserOnly'
	option clock_sync_timeout '128'
	option disable_datatype_check '0'
	#list allowed_cr_ip '10.5.1.0/24'
	
config lwn 'lwn'
	option enable '0'
	option hostname ''
	option port '0'
