#L2 filter UCI file

config chain 'qos_output'
	option target 'qos_output'
	option table 'nat'
	option chain 'OUTPUT'
	option policy 'RETURN'

config chain 'dscp2pbits'
	option target 'dscp2pbits'
	option table 'broute'
	option chain 'BROUTING'
	option policy 'RETURN'

config chain 'qos'
	option target 'qos'
	option table 'broute'
	option chain 'BROUTING'
	option policy 'RETURN'

config chain 'prevlanxlate'
	option target 'prevlanxlate'
	option table 'broute'
	option chain 'BROUTING'
	option policy 'RETURN'
	option append 'false'

config chain 'mcsnooping'
	option target 'mcsnooping'
	option table 'broute'
	option chain 'BROUTING'
	option policy 'RETURN'
	option append 'false'
