--- apex-1.5.6/src/mach-ixp42x/slugos-nas100d-armeb_config	2007-06-02 10:06:45.000000000 +0930
+++ apex-1.5.6/src/mach-ixp42x/slugos-nas100d-armeb_config~	2007-06-03 02:22:18.000000000 +0930
@@ -17,7 +17,7 @@
 #
 # General Setup
 #
-CONFIG_TARGET_DESCRIPTION="SlugOS NAS100D/BE"
+CONFIG_TARGET_DESCRIPTION="OpenWRT NAS100D"
 CONFIG_CROSS_COMPILE=""
 CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
 # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SPEED is not set
@@ -143,5 +143,5 @@
 #    Overrides
 #
 CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE_OVERRIDE=y
-CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE="root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 console=ttyS0,115200"
+CONFIG_ENV_DEFAULT_CMDLINE="root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 console=ttyS0,115200 init=/etc/preinit noinitrd"
 # CONFIG_ENV_DEFAULT_STARTUP_OVERRIDE is not set
