--- a/arch/arm/mach-ixp4xx/avila-setup.c
+++ b/arch/arm/mach-ixp4xx/avila-setup.c
@@ -132,6 +132,31 @@ static struct platform_device avila_pata
 	.resource		= avila_pata_resources,
 };
 
+/* Built-in 10/100 Ethernet MAC interfaces */
+static struct eth_plat_info avila_npeb_data = {
+	.phy		= 0,
+	.rxq		= 3,
+	.txreadyq	= 20,
+};
+
+static struct eth_plat_info avila_npec_data = {
+	.phy		= 1,
+	.rxq		= 4,
+	.txreadyq	= 21,
+};
+
+static struct platform_device avila_npeb_device = {
+	.name			= "ixp4xx_eth",
+	.id			= IXP4XX_ETH_NPEB,
+	.dev.platform_data	= &avila_npeb_data,
+};
+
+static struct platform_device avila_npec_device = {
+	.name			= "ixp4xx_eth",
+	.id			= IXP4XX_ETH_NPEC,
+	.dev.platform_data	= &avila_npec_data,
+};
+
 static struct platform_device *avila_devices[] __initdata = {
 	&avila_i2c_gpio,
 	&avila_flash,
@@ -159,6 +184,8 @@ static void __init avila_init(void)
 
 	platform_device_register(&avila_pata);
 
+	platform_device_register(avila_npeb_device);
+	platform_device_register(avila_npec_device);
 }
 
 MACHINE_START(AVILA, "Gateworks Avila Network Platform")
