# QoS configuration for OpenWrt

# INTERFACES:
config interface wan
	option classgroup  "Default"
	option enabled      1
	option overhead     1
	option upload       128
	option download     1024

# RULES:
config classify
	option target       "Bulk"
	option layer7       "edonkey"
config classify
	option target       "Bulk"
	option layer7       "bittorrent"
config classify
	option target       "Priority"
	option ports        "22,53"
config classify
	option target       "Normal"
	option proto        "tcp"
	option ports        "20,21,25,80,110,443,993,995"
config classify
	option target       "Express"
	option ports        "5190"
config default
	option target       "Express"
	option proto        "udp"
	option pktsize      "-500"
config reclassify
	option target       "Priority"
	option proto        "icmp"
config default
	option target       "Bulk"
	option portrange    "1024-65535"
config reclassify
	option target       "Priority"
	option proto        "tcp"
	option pktsize      "-128"
	option mark         "!Bulk"
	option tcpflags     "SYN"
config reclassify
	option target       "Priority"
	option proto        "tcp"
	option pktsize      "-128"
	option mark	        "!Bulk"
	option tcpflags     "ACK"


# Don't change the stuff below unless you
# really know what it means :)

config classgroup "Default"
	option classes      "Priority Express Normal Bulk"
	option default      "Normal"


config class "Priority"
	option packetsize  400
	option maxsize     400
	option avgrate     10
	option priority    20
config class "Priority_down"
	option packetsize  1000
	option avgrate     10


config class "Express"
	option packetsize  1000
	option maxsize     800
	option avgrate     50
	option priority    10

config class "Normal"
	option packetsize  1500
	option packetdelay 100
	option avgrate     10
	option priority    5
config class "Normal_down"
	option avgrate     20

config class "Bulk"
	option avgrate     1
	option packetdelay 200
